Huiswerk solid surface

1 Hoe werd solid surface genoemd toen het voor het eerst ontdekt en geproduceerd werd ?

Corian

2 Noem 3 positieven aan het gebruik van solid surface voor een keukenblad.

Als je een kras maakt kan dat gefixt worden met meer solid surface

Minder snel schimmels

Marmer is duurder

3 Waarvan wordt solid surface gemaakt?

70% aluminium 25% acrylaat 3% kleurstoffen 2% bindmiddel

4 Noem 4 toepassingen van solid surface ?

Tafelblad

Badkuip

Vloer

keukens

5 Benoem de eigenschappen van solidsurface waardoor het makkelijk te frezen is?

De hardheid

6 Benoem de verschillende gradaties van hoe je solid surface kan schuren en vernoem hier ook de benodigde ruwheid van het schuurmateriaal bij?

Korrel 200 tot 400 daarna polijsten